**ЗВІТ**

з дисципліни «**ЗККЗІ**»

**Виконaв:** курсант С-05 групи

Чернуха Георгій

**Налаштування Grandstream GXP1610**




1. Вказати в настройках телефону отримання адреси по DHCP.

2. Адреса, яка присвоєна телефону, можна побачити на дисплеї.

3. Ввести адресу в браузері. Авторизуватися: Admin, Admin.


4. Після змін завжди потрібно натискати на кнопку внизу сторінки "Save and Apply".




a. Account Name - довільно


b. SIP Server і тд- Вказуємо IP адресу сервера.


c. SIP User ID, Name- номер телефону.





1. Register Expiration- встановити відповідно до рекомендацій.














1. В Dial Plan додати " | #x+"- для передачі символу "#".







1. Встановити новий пароль, який відповідає вимогам безпеки.

